

**ПАСПОРТ**

**АППАРАТ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЙ**

**МОДЕЛЬ HKN-CNW460**



Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

**!** Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Перед началом работы поместите рулон с пленкой на ролики.

2. Отмотайте рулон и протяните пленку под направляющей планкой.

3. Нажмите на клавишу, включающую горячий стол: температура горячего стола значительно повысится.

4. Положите продукт, предназначенный для упаковки, на рабочий стол. Затем оберните продукт пленкой.

5. Приподнимите сверток, положите пленку на нож и аккуратно ее отрежьте.

7. Проконтролируйте, чтобы низ вашего лотка (или то что служит базой упаковки) был покрыт пленкой; затем положите это на горячий стол и осторожно прижмите.

8. Теперь Ваш продукт упакован!

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

***Установка***:

* поверхность, на которой устанавливается упаковщик, должна быть сухой, гладкой, и не скользкой.
* упаковщик необходимо заземлить.

***При ксплуатации:***

* упаковщик можно использовать только с поливинилхлоридной и полиэтиленовой пленкой, пригодной для пищевых продуктов.
* во избежание нанесения ожогов, не дотрагивайтесь до разогретых частей упаковщика, пока они не остыли.
* не переносите машину до тех пор, пока она не остынет.

***При хранении:***

* не погружайте упаковщик в воду.
* не начинайте чистить упаковщик, пока он не остыл.
* не используйте токсичные или легко воспламеняющиеся продукты.
* чистите горячий стол, используя мягкую кисточку или сухую чистую тряпочку.
* храните упаковщик в недоступном для детей месте.

